**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.05.2024 № 160

с. Первомайское

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения муниципального образования «Первомайский район»

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, расположенных на территории муниципального образования «Первомайский район», а также своевременного тушения пожара на первичной стадии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам оборудовать помещения и строения, находящиеся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем в соответствии с приложением.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заветы Ильича» и разместить на официальных сайтах Администрации Первомайского района и органов местного самоуправления Первомайского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Плиско Е.В.

2-10-65

РАССЫЛКА:

1 – дело

1 – ГО и ЧС

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Первомайского района

от 24.05.2024 № 160

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Наименование**  **помещения,**  **строения** | **Наименование первичных средств пожаротушения, их количество** |
| 1 | Квартиры, комнаты в многоквартирных жилых домах | Огнетушитель емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты) |
| 2 | Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений - как для квартир. Возле дома емкости с водой объемом не менее 200 л., 2 ведра (в летнее время). На участке, прилегающем к дому, - немеханизированный пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, комплект для резки электропроводов, лопаты, тележка для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, ящик с песком) |
| 3 | Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 1 машино-место. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м. с лопатой - 1 ед. на помещение. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее - полотна) размером не менее 2x1,5 метра. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль |
| 4 | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные  постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 50 кв. м защищаемой площади. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее - полотна) должны иметь размер не менее 1x1 метр |